공 중 전 화 감 청 기

(YJ-TS1430)

가. 기능설명

나. 디지털 전화녹음장치부 취급설명

다. 감청기부 취급설명.

라. SYSTEM 외형도

마. 설치 구성도

바. SYSTEM 개요

목      차

가. 기능 설명

1. 통화 감시 기능

통화중인 가입자의 통화 내용을 감시할 수 있다.

2. 통화중 할입 기능

통화중에 감시자가 개입하여 통화 할 수 있다.

3. 통화 감시 중 MUTE기능

통화 내용을 감시하는 중에 감시자의 송화음을 차단 할 수 있다.

4. 통화 절단 기능

가입자의  전화 통화를 감시자가 강제로 끊을 수 있다.

5. 핸드프리 기능

통화를 감시할 때 헤드셋을 이용하여 양쪽 손이 자유롭다.

6. 통화중 녹음기능

통화중인 가입자의 통화 내용을 간단하게 테이프로 녹음 할수있다.

7. 통화 녹음 재생 기능

녹음한 통화 내용을 기기 자체 스피크로 재생 청취가 가능하다.

8. 3분통화기능(YJ-TS1430, YJ-TR1435 제품에 적용)

3분통화 버턴을 이용하여 통화를 3분으로 제한 할 수 있다.

9. 케이스

케이스는 견고하게 금속판을 이용하여 외부 충격에 강하다.

★참고사항★

본 기기는 통화자의 허락을 득한 후에 사용하셔야 합니다.

나. 디지털 전화녹음장치부 취급설명

사용하시기 전에 다음 사항의 사용설명을 숙지하신 후에 사용하시면 기기의 수명도 길어집니다.

1. 시작하기

* 전원이 스위치를 켜면 전원램프가 켜지면서 전체적으로 전원이 공급된다.

* 디지털 녹음장치의 LCD는 약 2초 후 ON 된다.

2. 녹음하기

* 우측의 RECORD 스위치를(약2초간) 눌러주면 램프가 켜지면서 녹음상태가

된다. 이때 LCD에 녹음되는 모드번호가 나타나며 녹음시마다 번호가 지정된        다.

* 3분 통화기능을 쓸 때는 3분 통화 START 스위치를 눌러준다.

* 3분 통화가 끝나면 자동으로 저장되며 녹음OFF가 된다.

* 녹음OFF를 수동으로 하고자 할 때는 RECORD 스위치를(약1초간) 다시

한번 눌러준다(램프기 깜박이며 저장된다)

3. 재생하기

* 재생 ▷II(백색) 스위치를 살짝 누르면 맨 마지막 녹음된 상태가 재생된다.

* 좌우 ◁ ▷(청색) 스위치를 눌러 선택하여 재생 할 수도 있다.

* 정지 할때는 재생 ▷II(백색) 스위치를 다시 살짝 누르고  ▷(청색) 스위치를

누르면 정지된다.

주 의 : 재생 ▷II(백색) 스위치를 너무 길게(약2초) 누르면 녹음상태가 OFF가

될 수 있으니 주의바라며, OFF 됐을 때에는 재생 ▷II(백색) 스위치를

길게(약2초) 누르면 ON이 된다.

4. 지우기

* 지우려는 번호를 선택한 후 지우기(적색) 스위치 누르고, +스위치 누르고,

재생 ▷II(백색) 스위치 누르면 선택한 번호의 내용만 지워진다.

* 반복해서 여러개를 지울 수 있으며, 전체를 한 번에 지우려 할 때는 PC에서

지워야 하므로 Flash Memory 전체 삭제에서 설명한다.

5. PC연결하기

* USB짹을 PC에 연결하면 LCD에 USb On LinE 로 표시된다.

이때 다른 기능은 정지된다.

* 내컴퓨터에서 이동디스크를 선택한 후 “L”을 클릭하면 녹음된 폴더가 순서

대로 나타나며 필요한 폴더를 클릭하면 재생된다.(Line 입력을 사용함으로 L

폴더로 저장되고 재생됨.)

* 이후 PC에서 저장이나 삭제는 일반 PC 사용하는 방법으로 한다.

6. Flash Memory 전체삭제

* 내 컴퓨터에서 이동디스크를 확인한 후 마우스 우측 키를 누르고 포맷(A)을

선택한다.(그림1 참조)

* 하단의 시작을 클릭하면 녹음된 모든 내용이 삭제된다.

[그림1 ]

* 포맷을 선택하면 아래와 같이(그림2 참조) 나타나며 시작을 클릭하면 Flash        Memory 전체삭제가 실행된다.

* Flash Memory 전체삭제를 할 때는 복구가 안되므로 자료가 PC 저장된 것을

확인한 후에 전체삭제를 실행한다.

[그림2 ]

7. MODE 선택상황

주 사용기능	선 택	설 명
P-OFF	OFF	절전기능
CLOCK	YES	녹음시간표시
LINE in	TEL	녹음입력상태
Sense	Hi	녹음 감도
REC	PCM	고급녹음상태
LED	ON	녹음시 램프표시
SPEED	10	재생속도

사용안하는 기능	선 택	설 명
R-BRnd	Kr	FM밴드설정
R-OUT	SP	스피커출력
EQ	OFF	이퀄라이저
REPEAT	NOR	반복기능
VOR	OFF	입력신호 들어올 때 만 녹음되는 기능
d I v	OFF	녹음시간이 길 때 파일 구분저장기능
in it	NO	기기 설정초기화(사용안함)

다. 감청기부 취급설명.

1. 모니터 감청방법

MONITOR , HEADSET 스위치를 MONITOR 쪽으로 선택한다.

(전원스위치만 켜져 있으면 됩니다.)

2. HEADSET 감청 방법

MONITOR , HEADSET 스위치를 HEADSET 쪽으로 선택한 다음 “전화”버턴

누른다.(“전화”램프 ON)

3. 통화중 할입 기능

감시자가 통화에 개입 하려면 MONITOR의 “송화차단”버턴을 누른다.

(“송화차단”램프 ON)

4. 송화차단 기능

감시자의 송화를 차단하려면 3항의 상태에서 “송화차단”버턴을 한번더

누른다.(“송화차단”램프 OFF)

5. 통화중녹음 사용법

필요시에 녹음을 하고자 하면 MONITOR의 “녹음/재생”버턴을 누르면 버턴

램프에 불이 켜지면서 녹음이 시작됩니다.

6. 통화중녹음 정지 사용법

녹음을 중지하려면 MONITOR의 “녹음/재생”버턴을 한번더 누르면 중지되고

다시 녹음 대기상태로 돌아갑니다.(“녹음/재생”램프 OFF)

7. 통화중 표시 기능

전화 사용자가 수화기를 들면 MONITOR의 “전화차단”버턴에 램프가 켜짐으로

눈으로 통화중임을 확인 할 수 있습니다.

8. 통화중 전화 차단 기능 사용법

전화 통화중에 전화를 끊어야 할 필요성이 있을 때 MONITOR의 “전화차단”

버턴을 누르면 버턴의 램프가 꺼지면서 감시자 및 통화자는 외부전화와의

통화가 끊어집니다.

9. 볼륨 조절 기능

MONITOR의 VOLUME 스위치로 적절하게 음양을 조절할 수 있습니다.

10. 3분통화 기능

3분통화 버턴을 누르면 통화를 3분으로 제한 할 수 있으며, 통화자는

약30초전에 “삐삐삐~”하는 인지음을 듣게 되며 3분이 경과되면 자동으로

전화가 끊어집니다.

라. SYSTEM 외형도

마. 설치 구성도

바. SYSTEM 개요

구 분	제 원	비 고
동 작 전 원	A/C90~ 260V FREE VOLTAGE
동 작 온 도	-10。C~50。C
동 작 습 도	10%~90%

***** 종합 정보통신의 선두주자 *****

상   호 : 영 진 정 보 통 신

주   소 : 서울특별시 영등포구 당산동4가 39-12

전   화 : 02) 2672-1400(대)

팩   스 : 02) 3667-5555

URL    : www.youngjinit.com